[image: image1.jpg]



[image: image2.emf]
Experts on International Rules & Regulations for Training, Packing, Storage & Transport of Hazardous Goods
Dangerous Goods Management (China) Ltd.

易隐含危险品的物品
       如今人们的出差、旅行、邮购礼物、样品等等的活动，已经越来越离不开“飞”的方式了。为了安全起见，国内、国际机场的售票处、安检口都设有各种形式的宣传，提示旅客不要携带危险物品上飞机。航空飞行时，除了明确规定危险品，其实还很多物品中含有不易觉察的危险性，在这里我们提醒大家，尽量识别出行李中可能隐含的危险物品。
什么是易隐含危险品的物品？未确定是否有危险性的可以按普通物品运输吗？
运营人（航空承运人或公司）在接收普通货物和行李时，有时会遇到从名称或包装上看与危险品无关，但其中有可能含有危险品。这类物品如果按照普通货物、行李或随机物品收运，将会威胁航空运输安全。通常我们称之为“易隐含危险品的物品”，又称“疑似危险品”。
当货物或行李中的物品未与托运人或旅客确定其性质之前，是不能按照普通物品收运的。
  常见易隐含危险品的物品典型实例有以下内容
· 停场飞机部件 / AIRCRAFT ON GROUND（AOG）SPARES :可能含有爆炸物品、化学氧气发生器、不能使用的轮胎装置、钢瓶或压缩气体（氧气瓶、二氧化碳气瓶、氮气瓶或灭火瓶）油漆、粘接剂、气溶胶、救生器材、急救箱、设备中的燃油、湿电池或锂电池、火柴等。
飞机配件及飞机设备 AIRCRAFT SPARE PARTS / AIRCRAFT EQUIPMENT : 同“停场飞机部件”。
· 汽车、汽车零部件（轿车、机动车、摩托车）/ AUTOMOBILES、AUTOMOBILES PARTS（CAR, MOTOR, MOTORCYCLE）：可能含有磁性物质，此类物质虽不符合对磁性物质的定义，但可能因影响飞机仪表而需要特殊装载。也可能含有发动机、汽化器、含有燃油或曾经装有燃油的油箱、轮胎充气设备中的压缩气体、湿电池、灭火瓶、含氮的减震器、支架、气囊冲压器、气囊组件等。
· 呼吸器 / BREATHING APPARATUS：可能含有压缩空气瓶或氧气瓶，化学氧气发生器或深冷液化氧气。
· 野营用具 / CAMPING EQUIPMENT：可能含有易燃气体（丁烷、丙烷等）、易燃液体（煤油、汽油等）、易燃固体（四氮六甲圜、火柴等）或其它危险品。
· 轿车、轿车零部件 / CARS、CAR PARTS ：见汽车、汽车零部件等。
· 化学品 / CHEMICALS：可能含有任何类别符合危险品定义的物质，尤其是易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。
· 运营人公物 / COMAT（COMPANY MATERIALS）：这些如飞机零件可能含有危险品，如旅客服务设备中的化学氧气发生器、多种压缩气体（氧气、二氧化碳、氮气）、气体打火机、气溶胶、灭火瓶、易燃液体（油漆、粘接剂、燃油）、腐蚀性物质（电池）、急救箱、救生器材、信号弹、火柴、磁性材料等。
· 集运货物 / CONSOLIDATED CONSIGNMENTS（GROUPAGES）：可能含有任何种类的危险品。
· 低温物质（液体）/ CRYOGENIC（LIQUID）：指冷冻液化气体。如氩、氦、氖、氮等液化气体。
· 气瓶 / CYLINDERS：可能有压缩或液化气体。
· 牙科器械 / DENTAL APPARATUS：可能含有易燃树脂或溶剂、压缩或液化气体、汞或放射性物质。
· 诊断标本 / DIAGNOSTIC SPECIMENS：可能含有感染性物质。
· 潜水设备 / DIVING EQUIPMENT：可能含有装有压缩气体的钢瓶（潜水呼吸器及救生衣上的气瓶，内含氧气或空气）、在空气中运转时可能产生极高热量的高照明度的潜水灯具。为载运安全，灯泡或电池必须断开连接。
· 钻探及采矿设备 / DRILLING AND MINING EQUIPMENT：可能含有炸药和（或）其它危险品。
· 干式冷冻容器（可挥发蒸汽的容器）/ DRY SHIPPER：可能含有液体氮。当冷冻容器未按正确方向放置则会释放出液体氮时，属于危险品。
· 电气设备 / ELECTRICAL EQUIPMENT：开关盒或电子管内可能含有带磁性的物品或汞。也可能含有湿电池。
· 电动器械（轮椅，割草机，高尔夫球车等）/ ELECTRICALLY POWERED APPARATUS（WHEELCHAIRS，LAWN MOWERS，GOLF CARTS，ETC.）：可能装有湿电池。
· 探险设备 / EXPEDITIONARY EQUIPMENT：可能含有爆炸物质（照明弹）、易燃液体（汽油）、易燃气体（丙烷、野营用气体）或具有其它危险的危险品。
· 影片摄制组或媒体器具 / FILM CREW OR MEDIA EQUIPMENT：可能含有爆炸物质的烟火装置、内燃机发生器、湿电池、燃料、热能发生器等。
· 冷冻胚胎 / FROZEN EMBRYOS：可能含有冷冻液化气体或固体二氧化碳（干冰）。
· 冷冻水果、蔬菜等 / FROZEN FRUIT、VEGETABLES, ETC.：包装内可能含有固体二氧化碳（干冰）。
· 燃料 / FUELS：可能含有易燃液体，易燃固体或易燃气体。
· 燃料控制器 / FUEL CONTROL UNIT：可能含有易燃液体。
· 热气球 / HOT AIR BALLOON：可能含有装有易燃气体的钢瓶、灭火器、内燃机、电池等。
· 家庭用品 / HOUSEHOLD GOODS：可能含有符合危险品标准的物品，包括易燃液体如溶剂型油漆、粘合剂、上光剂、气溶胶、漂白剂等，炉灶或排水管清洁剂，弹药，火柴等。
· 仪器 / INSTRUMENTS：可能包括含有汞的压力计、气压计、水银转换器、整流管、温度计等物品。
· 实验及试验设备 / LABORATORY/TESTING EQUIPMENT：可能含有符合危险品标准的物品，特别是易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。
· 机械部件 / MACHINERY PARTS：可能含有胶粘剂、油漆、封漆、胶溶剂、湿电池或锂电池、汞、含压缩或液化气体的钢瓶等。
· 磁铁或类似物 / MAGNETS AND OTHER ITEMS OF SIMILAR MATERIAL：可能单独或累积地符合磁性物质的标准。
· 医疗用品 / MEDICAL SUPPLIES：可能含有符合危险品标准的物品，特别是易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。
· 金属建筑材料，金属栅栏，金属管材METAL CONSTRUCTION MATERIAL, METAL FENCING, METAL PIPING：可能含有因影响飞机仪表而需要符合特殊装载要求的铁磁性物质。
· 汽车部件（轿车、机动车、摩托车） / PARTS OF AUTOMOBILE(CAR, MOTOR, MOTORCYCLE)：可能含有湿电池等。
· 旅客行李 / PASSENGERS BAGGAGE：可能含有符合危险品标准的物品，包括烟花爆竹、易燃家用液体，腐蚀炉或排水管清洁剂，易燃气体或液体的打火机填加剂，或野营炉灶钢瓶、火柴、弹药、漂白粉，根据《危险品规则》第2.3节规定不允许运输的气溶胶等。
· 医药品 / PHARMACEUTICALS：可能含有符合危险品标准的物品，特别是放射性物质、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。
· 摄影用品 / PHOTOGRAPHIC SUPPLIES：可能含有符合危险品标准的物品，特别是热发生装置、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。
· 促销材料 / PROMOTIONAL MATERIAL：见“旅客行李”。
· 赛车或摩托车队设备 / RACING CAR OR MOTORCYCLE TEAM 
EQUIPMENT：可能含有发动机、汽化器、含燃油或残余燃油的油箱、易燃气溶胶、压缩气体钢瓶、硝基甲烷、其它燃料添加剂或湿电池等。

· 冰箱、冷柜、空调 / REFRIGERATORS：可能含有液化气体或氨溶液。
· 维修工具箱 / REPAIR KITS：可能含有有机过氧化物、易燃胶粘剂、溶剂型油漆、树脂等。

· 测试样品 / SAMPLES FOR TESTING：可能含有符合危险品标准的物品，特别是感染性物质、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有机过氧化物、毒性或腐蚀性物质。

· 精液 / SEMEN：包装内可能使用固体二氧化碳（干冰）或冷冻液化气体。另见“DRY SHIPPER”。

· 演出、舞台和特殊效果的设备 / SHOW、MOTION PIC- TURE、STAGE AND SPECIAL EFFECTS EQUIPMENT：可能含有易燃物质，爆炸品或其它危险品。

· 游泳池化学试剂 / SWIMMING POOL CHEMICALS：可能含有氧化或腐蚀性物质。

· 电子设备或仪器的开关 / SWITCHES IN ELECTRICAL EQUIPMENT OR INSTRUMENTS：可能含有汞。

· 工具箱 / TOOL BOXES：可能有爆炸品（射钉枪），压缩气体或气溶胶，易燃气体（丁烷筒），易燃胶粘剂或油漆、腐蚀性液体等。

· 火炬、发光棒 / TOUCHES：微型火炬及发光棒可能含有易燃气体且装备有电启动器。大型火炬可能由火炬头（通常带有自燃开关）和含有易燃气体的容器或气瓶组成。

· 旅客作为货物运输的行李/私人物品 / UNACCOMPANIED PASSENGERS BAGGAGE/PERSONAL EFFECTS：可能含有符合危险品标准的物品，包括焰火、易燃家用液体、腐蚀具或排水管清洁剂，易燃气体或液体打火机添加剂，野营炉灶钢瓶、火柴、弹药、漂白粉、气溶胶等。

· 疫苗 / VACCINES：包装内可能有固体二氧化碳（干冰）。

· 船舶备件 / SHIPS’  SPARES：可能含有爆炸品、压缩气体钢瓶、油漆、锂电池等。

救灾物资中易隐含危险品的物品及危险品有哪些？

  在国家出现大的灾难时，政府、企事业单位、民间团体以及个人都在往灾区运送赈灾物资。但在救灾物资中有许多是危险品，本节列出一些可能隐含危险品的物品及危险品，以提醒收运人员并按照相关规定运送。

其中易隐含危险品的物品：
⑴呼吸机：可能含有铅酸蓄电池和钢瓶。

⑵车载发电机：可能含有属易燃液体的燃油动力系统。
⑶食品安全快速检测箱：可能含有化学物品箱或急救箱。

⑷外科手消毒液：可能含有易燃液体。

⑸贝克电台设备：可能含有锂离子电池。

⑹空气压缩机：可能含有制冷剂。

⑺应急电源：可能含有铅酸蓄电池。
⑻滑坡裂缝报警器：可能含有磁性和电池。

⑼扩音器：可能含有磁性。

⑽切割机、液压机：可能装有湿电池和燃油发动机。

⑾飞机、车辆及设备备件：可能含燃油发动机、蓄电瓶、消防瓶等。

危险品
⑴碘酊（碘酒）：具有强腐蚀性，又是易燃液体。

⑵杀虫剂、敌敌畏：具有毒性。

⑶84消毒液：84消毒液是次氯酸钠（NaClO）消毒液的俗称。具有氧化性和腐蚀性以及漂白作用。

⑷丁烷气罐：含易燃气体。
[image: image3.emf]
[image: image4.jpg]





